1. Экскаватор-погрузчик **JCB 3CX SM**



|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Макс. грузоподъемность фронтального погрузчика | 3000 кг |
| Вес | 8135 кг |
| Стандартные шины | Michelin Power передние CL 18, задние 26R |
| Фронтальный ковш | 1,1 м³ (универсальный ковш "6 в 1"), ширина 2,235 м |
| Высота по шарнирному пальцу ковша | 3,45 м |
| Задний ковш | 0,02 м³, ширина 0,6 м |
| Глубина копания | Стандартная рукоять: 4,52 м |
| Телескопическая рукоять: 5,73 м |
| Скорость | 40 км/ч |
| Модель двигателя | JCB 444, четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и жидкостным охлаждением |
| Полная мощность двигателя | 92 л.с. при 2200 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 4400 см³ |

2. Экскаватор-погрузчик **Blesktec 388**



|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Макс. грузоподъемность фронтального погрузчика | 2500 кг |
| Эксплуатационный вес | 8200 кг |
| Стандартные шины | Передние 14-17.5, задние 19.5L-24 |
| Объем фронтального ковша | 1.0 м³ |
| Объем заднего ковша | 0.3 м³ |
| Глубина копания заднего ковша | Стандартная рукоять 4082 мм |
| Телескопическая рукоять 4500 мм. |
| Скорость | 28 км/ч |
| Двигатель | CYD YC4A105Z-T20, прямой впрыск, четырехтактный двигатель, инжекторная камера сгорания |
| Полная мощность двигателя | 102 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 4.83 л. |

3. Экскаватор-погрузчик **Shanmon 388H**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Макс. грузоподъемность фронтального погрузчика | 2500 кг. |
| Эксплуатационный вес | 9120 кг. |
| Стандартные шины | 16.9-28 |
| Объем фронтального ковша | 1.2 м³. |
| Ширина фронтального ковша | 2490 ± 10 мм. |
| Объем заднего ковша | 0.3 м³. |
| Глубина копания заднего ковша | 3820 ± 20 мм. |
| Скорость | 32 км/ч |
| Двигатель | Yuchai Guoer YC4A105Z-T20 |
| Полная мощность двигателя | 102 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 4.8 л. |
| **Особенности 388H** |
| * **Равновеликие колеса** * **Усиленная крыша кабины (система FOPS)** * **Крабовый ход** * **Плавающий передний ковш** * **Кондиционер** * **Проблесковый маяк** |

4. Вилочный погрузчик **JJCC CPCD100**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Ед. измерения** |
| Номинальная грузоподъёмность | 10000 | кг |
| Расстояние от центра тяжести номинального груза | 600 | мм |
| Высота с мачтой в сложенном состоянии | 2850 | мм |
| Общая длина без вил | 4450 | мм |
| Общая ширина | 2165 | мм |
| Высота подъема | 3000 | мм |
| Длина вил | 1300 | мм |
| Внешний радиус разворота | 3950 | мм |
| Тип двигателя | дизельный | - |
| Управление трансмиссией | АКПП | - |
| Тип кабины | закрытая | - |
| Отопитель кабины | наличие | - |
| Тип шин | пневматические | - |
| Гидравлический позиционер вил | наличие | - |
| Боковое смещение каретки | наличие | - |
| Зеркала заднего вида | наличие | - |
| Проблесковый световой маячок безопасности | наличие | - |
| Звуковой сигнал заднего хода | наличие | - |
| Стеклоочистители лобового стекла | наличие | - |